**Odpowiedzi Nr 5 do przetargu**

Dotyczy: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice**

W związku z przystąpieniem do przetargu składamy następujące pytania:

1. Czy w wycenie należy ująć dostawę agregatu prądotwórczego? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów.

Odp.:

W wycenie należy ująć dostawę i montaż agregaty prądotwórczego o mocy 40kW w wykonaniu stacjonarnym, z układem automatycznego rozruchu w przypadku zaniku energii.

2. Ponieważ przedmiar pomocniczy uwzględnia przykrycie lekkimi segmentami z żywic poliestrowych tylko komory nitryfikacji prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć przykrycie dla następujących obiektów:

- komora nitryfikacji

- komora denitryfikacji

- osadniki wtórne

- zbiornik stabilizacji tlenowej

- zbiornik retencyjny

Odp.:

Tak dla w/w komór w wycenie należy ująć przykrycia z materiału nierozprzestrzeniający ognia w klasie B roof (t1) zgodnie z normą PN-EN 13501-5: A1 2010s. Dostawca przykryć musi dysponować aktualnym raportem klasyfikującym dostarczany materiał zgodnie z w/w normą. Konstrukcja mocowania winna spełniać wymagania określone przez wybranego producenta.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka