**Odpowiedź na pytania Nr 6**

 ***dot.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice”***

**Pytanie 1** Dokumentacja projektowa uwzględnia lekkie przykrycia segmentami w konstrukcji poliestrowej zbiorników KN, KDN, OWI, OWII, ZRŚO, ZGO, natomiast przedmiary uwzględniają w/w pokrycie tylko na KN. Czy w wycenie należy uwzględnić przykrycie pozostałych zbiorników?

Odp.:

Tak, dla w/w komór w wycenie należy ująć przykrycia z materiału nierozprzestrzeniający ognia w klasie B roof (t1) zgodnie z normą PN-EN 13501-5: A1 2010s. Dostawca przykryć musi dysponować aktualnym raportem klasyfikującym dostarczany materiał wg w/w normy. Konstrukcja mocowania winna spełniać wymagania określone przez wybranego producenta.

**Pytanie 2**

Dokumentacja projektowa zakłada 14kpl słupów oświetlenia zewnętrznego, natomiast przedmiary zakładają 9 szt Ile założyć do wyceny?.

Odp.:

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem to jest w postaci 14 opraw.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka