**Odpowiedzi na pytania Nr 6**

***dot.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice”***

**Pytanie 1** W przedmiarach branży elektrycznej brak opisu zastosowanych kabli.

Odp.:

Przedmiary robót zawierają zestawienia materiałowe z opisem lub oznaczeniem kabli zgodnym z projektem budowlanym.

Tak

**Pytanie 2**

W przedmiarach branży elektrycznej poz. 257 ilość opraw 9 nat0miast w projekcie występująca ilość opraw to 14.

Odp.:

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem to jest w postaci 14 opraw.

**Pytanie 3**

W przedmiarach branży elektrycznej brak pozycji dotyczących wykopów pod linie kablowei pod otoki (jest zasypanie i nasypanie piasku).

Odp.:

Wykopy dla rowów kablowych zawarte są w pozycja 21 i 22 dział I przedmiaru robót.

**Pytanie 4**

Brak w przedmiarach branży elektrycznej aparatury kontrolno pomiarowej- pomiarowej:

Sonda hydrostatyczna SG25S – 2 szt.

Sonda tlenowa COS-41 z wyświetlaczem – 2kpl

Przepływomierz dn150 1 szt

Detektory siarkowodoru H2S 2szt

Mcu -3 12szt

Odp.:

W/w elementy winny być w zakresie wyposażenia AKPiA. Podane symbole w dokumentacji mają charakter poglądowy, co nie wyklucza dostawy urządzeń o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych innego producenta.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka